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表一  项目简介及验收监测依据
	建设项目名称
	年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目

	建设单位名称
	安徽飞谚新材料科技有限公司

	建设项目性质
	 新建(    改扩建(    技改(    迁建(

	行业类别及代码
	C3985 电子专用材料制造

	建设地点
	安庆市宜秀区中山大道210号安徽晶凯电子材料有限公司车间一号厂房

	主要产品名称
	光学级薄膜

	设计生产能力
	年产750万平方米显示制造用光学级薄膜

	实际生产能力
	年产750万平方米显示制造用光学级薄膜

	建设项目环评时间
	2020年12月
	开工建设时间
	2021年1月

	调试时间
	2021.10-2021.12
	验收现场监测时间
	2022年2月24日~2月25日

	环评报告表审批部门
	安庆市宜秀区生态环境分局
	环评报告表

编制单位
	安徽中祥环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	安庆永祥玻璃钢制造有限公司
	环保设施施工单位
	安庆永祥玻璃钢制造有限公司

	投资总概算
	10000万元
	环保投资总概算
	35万元
	比例
	0.35%

	实际总概算
	5200万元
	实际环保投资
	20万元
	比例
	0.38%

	验收监测依据
	（1）中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（8）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部；公告2018年第9号）；

（10）《安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目环境影响报告表》安徽中祥环境科技有限公司，2020年12月；

（11）《关于安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目环境影响报告表的批复函》（宜秀环建函[2021]3号），安庆市宜秀区生态环境分局，2021年1月13日；
（12）安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目竣工环境保护验收监测方案；
（13）安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目检测报告（报告编号：ZH220224002）。


	验收监测评价标准、限值
	（1）废气

本项目环评要求有机废气、颗粒物参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015），厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

本次验收有机废气、颗粒物排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中表1和表3中规定的排放限值；污水处理站废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准值，厂区内非甲烷总烃排放执行无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1规定的限值。具体标准值见下表。

表1-1上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》

非甲烷总烃

浓度限值

mg/m3
最高允许排放速率

无组织排放周界外浓度最高点浓度限值，mg/m3
排气筒高度m

二级kg/h

70

15

3.0*

4.0

颗粒物

无组织排放浓度限值mg/m3
0.5

注：*非甲烷总烃污染物控制设施总去除效率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。

表1-2挥发性有机物无组织排放控制标准（单位：mg/m3）
污染物

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃
6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

表1-3《恶臭污染物排放标准》

控制项目

排气筒高度

排放量，kg/h
氨

15
4.9
硫化氢

15
0.33
臭气浓度

15
2000（无量纲）
（2）废水

本验收项目废水主要为生活污水及循环冷却水，生活污水经厂区污水处理站处理，连同循环冷却水经总排口依托园区污水管网排放至城东污水处理厂，污水排放浓度执行安庆市城东污水处理厂接管标准。

表1-4废水污染物排放标准  单位mg/L
项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

城东污水处理厂接管标准

≤300

≤150

≤200

≤25

（3）噪声
项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

表1-5工业企业厂界环境噪声排放标准
区域类型
执行标准
限值[Leq：dB（A）]
昼间
夜间
厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
65
55
（4）固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的标准要求。



表二  项目概况 
	2.1项目背景

安徽飞谚新材料科技有限公司投资5200万，租赁安徽晶凯电子材料有限公司一号生产车间厂房，建设年产750万平方米显示制造用光学级薄膜材料生产线，生产光学级薄膜材料。安徽晶凯电子材料有限公司于2017年10月24日成立，安徽飞谚新材料科技有限公司成立于2020年10月，与安徽晶凯电子材料有限公司同为上海飞凯光电材料股份有限公司子公司。

本项目由安徽中祥环境科技有限公司承担环境影响评价工作并编制了《安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目环境影响报告表》，该项目于2021年1月13日取得安庆市宜秀区生态环境分局出具的《关于安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目环境影响报告表的批复函》（宜秀环建函[2021]3号）。

该项目租赁安徽晶凯电子材料有限公司已建厂房，进行设备采购和安装，于2021年10月进入调试期，并进行排污许可申请。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等规范文件的规定，安徽飞谚新材料科技有限公司成立了验收小组，对建设项目开展了细致的自查工作。依据自查结果，验收小组认为本项目已基本具备竣工环境保护验收的条件，依据环评报告表及其批复的要求编制了监测方案，并委托安徽质环检测科技有限公司对本项目进行验收检测。现场检测时间为2022年2月24日至2月25日，安徽质环检测科技有限公司于2022年3月5日出具了安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目检测报告（编号：ZH220224002）。根据验收监测结果编制了《安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目竣工环境保护验收报告表》。
2.2建设内容

该项目总投资5200万元，环保投资20万元，租赁安徽晶凯电子材料有限公司一号生产车间厂房，安装混合搅拌桶、无溶剂型涂布生产线条、AOI 光学自动检查机、光学式自动膜厚机及检测仪器。办公楼、食堂、循环水系统、包装车间、仓库等依托晶凯公司现有，项目环评建设要求与实际建设情况见下表。

表2-1环评建设要求与实际建设情况对照一览表

工程类别

工程名称

环评及批复建设内容

实际建设内容

备注
主体工程

打胶区
占地面积30m2，安装混合搅拌桶2个

与环评一致
租赁晶凯公司车间一号厂房
涂布生产区
占地面积492m2，安装无溶剂型涂布生产线1条，安装AOI 光学自动检查机1台及光学式自动膜厚机1台

与环评一致
质量检测室
占地面积100m2，安装检测仪器
与环评一致
辅助工程
循环水系统
依托晶凯公司现有循环水系统
与环评一致
/
办公楼、食堂
依托晶凯公司现有办公楼及食堂
与环评一致
/
机修中心
依托晶凯公司现有机修中心，机修中心建筑面积 925m2，1 层，承担日常运行的小修工作
与环评一致
/
包装车间
依托晶凯公司现有包装车间，包装车间建筑面积 6813m2
包装车间位于一号厂房内
/
动力中心一
依托晶凯公司现有动力中心车间，动力中心建筑面积 1457 m2，主要含变配电、空压、循环水、消防水站等
与环评一致

/
倒班楼
依托现有晶凯公司倒班楼，倒班楼共三栋，每栋建筑面积 3125m2，5 层
与环评一致

/
储运工程

仓库
依托晶凯公司现有原料库及成品库，分别为原料库一1390m2、原料库二 499m2、辅料库2033m2、成品库一2033m2，成品库二11308m2
与环评一致
/
公用工程

供水

本项目用水依托晶凯公司现有供水系统，本项目用水量330t/a
与环评一致
/
排水

依托晶凯公司现有厂区污水处理站及污水管网，本项目排水量为258t/a
与环评一致
/
供电

依托晶凯公司现有供电系统，年用电量约40万kW·h
与环评一致
/
环保工程

废气治理
项目废气主要为UV照射产生的有机废气以及投料产生的粉尘。项目产生有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸收，再经21米高排气筒（G1）排放；投料粉尘主要为无组织排放，通过加强管理，减少无组织排放
废气主要为涂布、UV照射产生的有机废气以及投料产生的粉尘。涂布和UV照射废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸收，再经21米高排气筒（G1）排放；投料粉尘主要为无组织排放，通过加强管理，减少无组织排放
/
废水

依托厂区现有污水处理站，生活废水经厂区污水处理站 （处理工艺：“接触氧化+水解酸化+好氧生化”）处理，连同循环冷却水经厂区总排口由市政污水管网排至城东污水处理厂，最终排至长江安庆段。项目废水排放量为258t/a
与环评一致
/
噪声

选择低噪声设备，合理布置产噪设备，并采取隔声罩、隔声窗、消声器等措施
选用低噪设备、合理布局，设置隔声罩、隔声窗
/
固废

依托晶凯公司现有固废堆场及危废库，危废库及固废堆场位于厂区北侧，危废库占地面积 925m2，固废堆场 900m2。危废库按防渗、防漏、防风、防雨要求建设。项目固废为废包装袋、边角料、废活性炭、不合格品、滤渣、生活垃圾等固废。废包装桶集中收集后由厂家回收，废包装袋、边角料集中收集后外售处理依托晶凯公司现有半封闭式固废堆场；废活性炭、滤渣、不合格品暂存于现有危废库，交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运
依托晶凯公司现有固废堆场及危废库，危废库建设符合防渗、防漏、防风、防雨等要求。项目固废为废包装袋、边角料、废活性炭、不合格品、滤渣、生活垃圾等固废。废包装桶集中收集后由厂家回收，废包装袋、边角料集中收集后外售处理；废活性炭、滤渣、不合格品暂存于安徽晶凯现有危废库，委托安徽远扬环保科技有限公司处理；生活垃圾交由环卫部门清运
/
2.3主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-3项目主要设备一览表
序号

设备名称
型号规格
环评数量
实际数量

备注
1
调合混拌桶

200L

2个
2个
/
2
无溶剂型涂布生产线

L=25m/H=3.7m/H=3.5m
1条
1条
/
3
AOI 光学自动检查机

1100mm 宽

1台
1台
/
4
光学式自动膜厚机

1100mm 宽
1台
1台
/
表2-4项目产品信息一览表
产品

产品规格

环评/批复

实际建设

备注

光学级薄膜

宽幅1100mm，厚度0.145mm，用于屏幕显示行业

750万m2/a
750万m2/a
/
2.4原辅材料消耗及水平衡

本次验收项目原辅料消耗情况见下表。

表2-5主要原辅材料及能源消耗表
序号

名称

单位

环评年用量

实际年用量

备注

1
乙烯基酯树脂

t/a
600
505
根据验收监测时工况核算
2
1-羟基环己基苯基甲酮

t/a
6
5.2
3
PET保护膜

t/a

1000
855
4
双三氟甲烷磺酰亚胺锂

t/a

6
5.1
5
水

t/a
330
330
/
6
电

kW·h/a

400000
400000
/
本项目主要用水为员工生活用水和设备冷却循环水，生活用水量约300t/a，生活污水产生量为240t/a；设备冷却用水30t/a，废水产生量为9t/a。项目水平衡图见下图。
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图2-1项目水平衡图（t/a）
2.5劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，年工作300天，每天工作24小时。
2.6主要工艺流程及产污环节
工艺流程简述：

（1）计量、投料、混拌

无尘室配料房（黄光区）中，取4,4'-（1-甲基亚乙基）二苯酚与 （氯甲基）环氧乙烷和二（2-甲基-2-丙烯酸酯）的聚合物（以下简称乙烯基酯），一定量的1-羟基环己基苯基甲酮 （以下简称光引发剂），以及少量双三氟甲烷磺酰亚胺锂，在不锈钢密封混拌桶内进行调合。该工序采用无溶剂型物理搅拌，且乙烯基酯树脂、光引发剂、双三氟甲烷磺酰亚胺锂均为不挥发性物料，因而该工序无有机废气产生，工序投料会产生粉尘，搅拌会产生噪声。

（2）过滤

调合完毕后，将材料倒入供料桶内，在过滤器中进行加压过滤。该工序会产生滤渣和噪声。

（3）涂布
在黄光区环境下，材料进入供料桶后，经过设备计量后，供料至Slot Die涂布头管路内，材料均匀分散至SlotDie内部管道内，进行涂布，涂布线速度为每分钟20米，涂布宽幅为1150mm，PET基材宽幅为1200mm；该工序会产生噪声。

（4）保护膜贴合

涂布完毕后随即贴附PET保护膜，并经过贴合压轮。该工序会产生噪声。
（5）UV照射
贴合完毕后随即进入UV烘箱，并以246~365nm波长范围进行连续式照射，温度约为50℃。该工序会产生有机废气。
（6）膜厚检查

UV照射完毕后出UV烘箱，并以光学式膜厚仪进行厚度量测。厚度检查完毕后进入蓄布机储料；该工序会产生不合格品。

（7）耳料修边

材料经过蓄布机储料后进行耳料修边，将宽幅修边成为 1100mm宽幅，两边耳料以耳料收卷机进行收集；该工序会产生边角料和噪声。

（8）检查、包装

修边完毕后进行穿透式AOI光学检查机，检查涂布成品表面缺陷质量状态，检查完毕后进行张力控制与压力导轮进行收卷，以直径6英吋的管心收卷，收卷长度暂定300米长。成品收卷后，从收卷机取下，放置于卷料架上，进行卷料外观检查，并贴上内标签，与进行内包装。内包装完毕后，从料架上取下，左右两端以密实板架高固定，并绑上PP带后，以推车送至无尘室外，以瓦楞纸箱进行外包装，并贴上外标签后进成品仓库存放。该工序会产生不合格品、噪声。
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图2-2光学级薄膜生产工艺流程及产污节点图
2.7项目变动情况

表2-6项目变动情况表

序号

名称

环评要求

实际建设

变化原因

1

规模

年产750万平方米显示制造用光学级薄膜
年产750万平方米显示制造用光学级薄膜
/

2
地址
安庆市宜秀区中山大道 210 号安徽晶凯电子材料有限公司车间一号厂房

安庆市宜秀区中山大道 210 号安徽晶凯电子材料有限公司车间一号厂房
/
3
废气治理
UV照射产生的有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸收，再经21米高排气筒（G1）排放；投料粉尘主要为无组织排放，通过加强管理，减少无组织排放

涂布和UV照射废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸收，再经21米高排气筒（G1）排放；投料粉尘主要为无组织排放，通过加强管理，减少无组织排放
涂布过程产生少量废气，环评中未考虑该废气量，实际建设将产生的少量废气同UV照射废气一并接入活性炭处理后通过排气筒排放，减少无组织废气的排放

4
废水治理

依托厂区现有污水处理站，生活废水经厂区污水处理站 （处理工艺：“接触氧化+水解酸化+好氧生化”）处理，连同循环冷却水经厂区总排口由市政污水管网排至城东污水处理厂
生活污水经厂区现有污水处理站（处理工艺：“接触氧化+水解酸化+好氧生化”）处理，连同循环冷却水经厂区总排口由市政污水管网排至城东污水处理厂
/

5
工艺流程

计量、投料、混拌、过滤、涂布、保护膜贴合、UV照射、膜厚检查、耳料修边、检查、包装
计量、投料、混拌、过滤、涂布、保护膜贴合、UV照射、膜厚检查、耳料修边、检查、包装
/
表2-7项目变动内容判定对照

对照项

项目变动情况

是否为重大变动

规模
本项目生产规模不变，生产、处置和储存能力均符合要求

不属于

建设地点
本项目建设地点不变，平面布置未发生重大变化，且周边无新增敏感点

不属于

生产工艺
本项目生产工艺未发生变化
不属于

环境保护措施
本项目涂布过程产生少量废气，环评中未考虑该废气量，实际建设将产生的少量废气同UV照射废气一并接入活性炭处理后通过排气筒排放，减少无组织废气的排放，未导致以下情形：（2）废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上

不属于

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中明确，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。

根据分析本项目未发生重大变动情况，无需重新报批环境影响评价文件，可纳入竣工环境保护验收管理。


表三  主要污染源、污染物处理和排放情况
	3.1废气

本项目废气主要是投料工序产生的粉尘、UV照射和涂布工序产生的有机废气以及污水处理站产生的废气。投料工序产生少量的粉尘无组织排放，通过加强生产管理减少无组织排放量；UV照射和涂布工序产生的有机废气经集气罩收集后经二级活性炭设施处理后通过21m高楼顶排气筒（DA001）排放；污水处理站臭气加盖收集经生物滤池法处理后通过15米高排气筒（DA002）排放。

3.2废水
本项目废水主要为员工生活污水、循环冷却水。生活污水经厂区污水处理站处理后经总排口依托市政管网排放至城东污水处理厂，处理达标后排入长江—安庆段；循环冷却水定期排放，经厂区总排口依托市政管网排放至城东污水处理厂集中处理。污水处理依托晶凯公司污水处理站，采用“接触氧化+水解酸化+好氧生化”工艺，污水处理能力为 300t/d。
3.3噪声

本项目噪声主要是生产线中生产设备运转过程产生的噪声，项目选用低噪声设备，采取合理布局、设置隔声罩、隔声窗的措施，再经距离衰减使噪声达标排放。
3.4固体废物

项目实际运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装桶、废包装袋、过滤工序产生的滤渣、耳料修边产生的边角料、不合格品、废活性炭。生活垃圾产生量约为3t/a，经过垃圾桶收集后交由环卫部门处置；废包装袋产生量约为0.5t/a，收集后外售处理；废包装桶2200个/a，危废库暂存，定期委托安徽远扬环保科技有限公司处理；滤渣产生量约为0.5t/a，收集后定点放置于厂区危废库，定期委托安徽远扬环保科技有限公司处理；边角料产生量约为0.5t/a，集中收集后外售处理；不合格品产生量约为0.2t/a，收集后定点放置于厂区危废库，定期委托安徽远扬环保科技有限公司处理；活性炭更换周期为3个月，产生的废活性炭量约为4.9t/a，危废间暂存，委托安徽远扬环保科技有限公司处置。项目废物库设置于安徽晶凯电子材料有限公司危险废物仓库隔壁。


表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见
	4.1建设项目环境影响报告表主要结论

（1）建设项目情况

安徽飞谚新材料科技有限公司拟投资10000万，租赁安徽晶凯电子材料有限公司车间一号厂房建设显示制造用光学级薄膜材料生产线，建设打胶区、涂布生产区、质量检测室等车间，形成年产750万m2的光学级薄膜的生产规模。

（2）产业政策符合性

本项目生产光学膜材料产品，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第二十八项“信息产业”第27条中的“薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。且项目已取得安庆市宜秀区发展和改革委员会关于本项目的备案（项目编码：2020-340811-39-03-040399）。建设项目符合国家产业政策。
（3）选址可行性

安徽晶凯电子材料有限公司公司于 2018 年 9 月 7 日取得《不动产权证书》（皖（2018）安庆市不动产权第 0054786 号），土地用途为工业用地，符合开发区规划用地要求。项目属于C3985电子专用材料制造，符合《安庆长江大桥综合经济开发区总体规划》的要求，项目建设符合当地规划要求。项目建设情况符合原安徽省环境保护厅的规划环评批复（《关于安庆长江大桥经济开发区区域环境影响报告书审查意见的函》（环评函[2007]651号）。项目厂址周围无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和生态环境敏感区等环境保护目标，与周围环境有较好的相容性。

（4）现状质量评价结论

①大气环境

2019年，全市环境空气质量监测有效天数共364天，其中“优”59天，“良”215天，“轻度污染”72天，“中度污染”11天，“重度污染”7天。PM2.5日均值45微克/立方米，全省排名第8；PM10日均值62微克/立方米，全省排名第5；优良天数比例75.3%，较2018年下降了6.9个百分点。项目所在区域的环境空气中O3、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2018年修改单要求，其他基本污染物均能满足标准要求，项目所在区域环境空气质量为不达标区。

②地表水环境

根据安庆市生态环境分局2020年6月发布的《安庆市2019年度环境质量公报》，长江安庆段各考核断面水质均达到GB 3838-2002《地表水环境质量标准》III类。

③声环境

根据监测结果，区域声环境能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类标准，评价区域声环境质量现状良好。

（5）营运期环境影响分析

①大气环境影响

本项目产生的废气主要为非甲烷总烃及颗粒物，根据估算模型计算结果，建设项目无组织排放的颗粒物的最大地面空气质量浓度占标率为4.82%，有组织排放的非甲烷总烃最大地面空气质量浓度占标率为0.09%，对周边大气环境影响较小，能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）规定的标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）规定的标准限值。

②地表水环境影响

生活污水经厂区污水处理站预处理后连同循环冷却水经总排口，依托市政管网排放至城东污水处理厂，处理达标后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入长江安庆段，对地表水环境影响可接受。

③声环境影响
本项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声，对高噪声设备安装减振基座，并通过合理布局，距离衰减，厂房衰减等噪声治理措施后，经过预测计算，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

④固体废物影响
本项目产生的职工生活垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运；废包装袋暂存于固废堆场，集中后外售处理，废包装桶集中收集后交由厂家回收处理；边角料集中收集后外售处理。项目产生危险固废有废活性炭、不合格品以及滤渣，废活性炭、滤渣；不合格品收集后交由有资质单位进行处理。项目产生的固废经合理处置，实现零排放，对周边环境不产生影响。

（6）环境影响评价总体结论

建设项目符合产业政策和规划选址要求；项目符合“三线一单”管控要求。项目具有良好的经济效益、社会效益；在落实各项污染治理、风险防范和环境管理措施的基础上，污染物能实现达标排放；总量满足控制要求。

综上所述，在确保各项污染治理设施正常运行的状态下，项目的建设不会引起区域环境质量的改变，从环境影响评价的角度分析，本项目建设是可行的。

4.2审批部门审批决定

《关于安徽飞谚新材料科技有限公司年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目环境影响报告表的批复函》安徽飞谚新材料科技有限公司：

你公司报来《年产750万平方米显示制造用光学级薄膜项目环境影响报告表》（项目代码：2020-340811-39-03-040399，以下简称《报告表》）和《安徽省建设项目环境影响评价文件报批承诺书》收悉。现批复如下：

一、原则同意《报告表》的评价结论与建议。按照生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合［2020］13号）和安徽省生态环境厅《关于印发〈安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案〉的通知》（环皖发［2020］7号）精神，本项目实施告知承诺制审批。项目位于安庆市宜秀区中山大道210号，占地面积2570平方米，总投资10000万元，其中环保投资35万元，项目租赁安徽晶凯电子材料有限公司车间一号厂房，主要年产750万平方米显示制造用光学级薄膜。项目在落实《报告表》和本意见提出的污染防治措施和环境管理要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护措施建设该项目。
二、 你公司应严格执行环保“三同时”制度，按照《报告表》要求，落实各项污染防治措施，确保各种污染物达标排放。废气排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求；雨污分流，废水排放满足安庆市城东污水处理厂接管标准，废水排污口需按规范设置；各产噪设备应合理布局，采取有效的隔声、消音、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求；一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013修订单要求；危险废物贮存场所严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013修改单要求，危险废物的转移严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》执行。
三、在项目施工和运营过程中，你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。

四、落实自行监测工作和排污许可制度。按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，你公司应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作；同时按照《排污许可管理办法（试行）》适时开展排污许可申报工作。

五、项目环评报告表承诺制审批意见基于你公司提供的《报告表》所述内容和结论及《安徽省建设项目环境影响评价文件报批承诺书》，后期建设内容若超出《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》所述情形，应重新按一般环评审批流程履行相应环评手续，待审批同意后方可开工建设。对发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，我局将依法撤销许可决定，并对相关负责人和单位予以查处。

六、本项目各项污染物排放量不得高于《报告表》中承诺量。

七、以上意见请予以落实。项目符合环保竣工条件后，请你公司应主动开展竣工环保验收工作，并及时向我局报备。

八、本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目设计的规划、安监、建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行。
九、你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。请宜秀经济开发区落实生态环境网格化管理要求。

4.2环评批复污染防治措施与实际建设落实情况

表4-1环评批复落实情况一览表

序号
批复要求
落实情况
1
你公司应严格执行环保“三同时”制度，按照《报告表》要求，落实各项污染防治措施，确保各种污染物达标排放。废气排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求；雨污分流，废水排放满足安庆市城东污水处理厂接管标准，废水排污口需按规范设置；各产噪设备应合理布局，采取有效的隔声、消音、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求；一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013修订单要求；危险废物贮存场所严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013修改单要求，危险废物的转移严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》执行
已落实。各项污染物防治措施均落实到位，达标排放。废气排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求；项目雨污分流，废水排放满足安庆市城东污水处理厂接管标准。废气排口和废水排口均按要求设置。采取隔声、消音、降噪措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013修订单要求；危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013修改单要求
2
在项目施工和运营过程中，你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益

已落实，公司及时公布相关环境信息，以保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益
3
落实自行监测工作和排污许可制度。按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，你公司应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作；同时按照《排污许可管理办法（试行）》适时开展排污许可申报工作

已落实，已按要求进行排污许可申报工作，根据排污许可分类管理名录本项目为登记管理
4
项目环评报告表承诺制审批意见基于你公司提供的《报告表》所述内容和结论及《安徽省建设项目环境影响评价文件报批承诺书》，后期建设内容若超出《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》所述情形，应重新按一般环评审批流程履行相应环评手续，待审批同意后方可开工建设。对发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，我局将依法撤销许可决定，并对相关负责人和单位予以查处

已落实，项目于获得审批后开工建设，建设内容未超出《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》所述情形
5
本项目各项污染物排放量不得高于《报告表》中承诺量

已落实，项目各项污染物排放总量均满足《报告表》中承诺量
 


表五 验收监测质量保证及质量控制
	5.1验收监测分析方法
监测分析方法来源见表5-1。

表5-1 监测分析方法一览表
检测项目
分析方法及标准号
检出限
有组织废气
非甲烷总烃
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法  HJ 38-2017

0.07mg/m3
臭气浓度

空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法  GB/T 14675-1993

10无量纲

氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009

0.01mg/m³
硫化氢
污染源废气  硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年）
0.001mg/m³
无组织废气
非甲烷总烃
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
0.07mg/m3
总悬浮颗粒物

环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法

GB/T 15432-1995
0.001mg/m³
废水

pH值

水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

/
化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 828-2017

4mg/L

五日生化需氧量
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

0.5mg/L

悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
/

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
0.025mg/L

噪声
工业企业厂界环境噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008
/
5.2质量保证

本次验收监测委托安徽质环检测科技有限公司进行监测，验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境检测技术 规范（废气、废水、噪声、生物、质控篇）》要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

◇在生产工况稳定条件下进行监测，且各污染治理设施运行正常。 
◇合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 
◇监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 
◇噪声测量仪器使用多功能声级计。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器检验，误差控制在±0.5分贝以内。 
◇监测数据严格实行三级审核制度。

（1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对废气测试仪器进行现场捡漏，采样和分析过程严格按照《大气污染 物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。

（2）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量仪器为Ⅱ型分析仪器。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器校验，误差确保在±0.5分贝以内。噪声仪器校验见下表。
表5-2噪声质控结果一览表

仪器名称

监测项目

标准值（dB（A））
校验日期

仪器显（dB（A））
示值误（dB（A））
是否合格

多功能声级计AWA6228+
（编号ZH0067）

声校准器AWA6021A
（编号ZH0052）

噪声

94.0

（标准声源）

2022.2.24昼测量前

93.8
-0.2
是
2022.2.24昼测量后

94.1
0.1
是
2022.2.24夜测量前

93.9
-0.1
是
2022.2.24夜测量后

94.0
0

是
2022.2.25昼测量前

94.1
0.1
是
2022.2.25昼测量后

93.8
-0.2
是
2022.2.25夜测量前

93.9
-0.1
是
2022.2.25夜测量后

93.9
-0.1
是
5.3采样仪器及检测仪器编号
表5-4采样仪器及检测仪器一览表

序号
设备名称
设备型号
设备编号
检定/校准
1
全自动烟尘（气）测试仪
YQ3000-C
ZH0083
是
2
大气采样仪
QC-2B
ZH0080
是
3
大气采样仪
QC-2B
ZH0081
是
4
环境空气颗粒物综合采样器（TSP）
ZR-3922
ZH0043
是

5
全自动大气/颗粒物采样器

MH1200

ZH0077
是

6
全自动大气/颗粒物采样器
MH1200
ZH0078
是
7
全自动大气/颗粒物采样器
MH1200
ZH0079
是
8
紫外可见分光光度计
T6新世纪
ZH0001
是
9
气相色谱仪
GC-9790Ⅱ 

 ZH0028
是

10
分析天平
AP125WD（CHN）
 ZH0009
是

11
pH计
PHS-3C
ZH0014
是

12
电热恒温鼓风干燥箱
DHG-9140
 ZH0005

是

13
电子天平
FA2004
ZH0010
是

14
生化培养箱

SHP-160

ZH0008
是

15
溶解氧测定仪

JPSJ-605

ZH0037
是

16
轻便三杯风向风速表

FYF-1

ZH0053
是

17
声校准器

AWA6021A

ZH0052
是

18
多功能声级计

AWA6228+

ZH0067
是

5.4人员能力

本次参加验收监测的人员均通过岗前培训，考核合格后上岗。

表5-5人员能力一览表

序号

人员

岗位

资质能力
1
程哲
采样员/分析员
合格
2
徐一平
采样员/分析员
合格
3
叶钱胜
采样员/分析员
合格
4
徐晨

采样员/分析员

合格

5
潘潮云
分析员

合格

6
陈萍
分析员

合格

7
周雨
分析员

合格

8
钱星星

分析员

合格

9
许曼

分析员

合格

10
秦阳春

分析员

合格

11
王杏杏

分析员

合格

12
王丽

分析员

合格

13
陈耀

分析员

合格




表六  验收监测内容
	根据建设项目竣工环境保护验收相关技术规范和该项目环评及批复要求，确定本次 验收监测内容如下：

6.1废气监测
本项目废气监测方案如下表所示。
表6-1废气污染物监测方案一览表
项目

监测点位置

排放口

监测项目

监测频次

UV照射废气

进口和出口各设置1个监测点
生产车间排气筒
非甲烷总烃

3次/天，连续监测2天

污水处理站废气

进口和出口各设置1个监测点
污水处理站排气筒
进口测氨、硫化氢；出口测氨、硫化氢、臭气浓度

无组织废气

厂界
/

颗粒物、非甲烷总烃

6.2废水监测
本项目废水监测方案如下所示。

表6-2 废水污染物监测方案一览表

监测点位

监测项目

监测频次

污水处理站进口和厂区总排口各设置1个监测点

pH、COD、氨氮、SS、BOD5
4次/天，连续监测2天

6.3噪声监测
本项目噪声监测方案如下表所示。

表6-3噪声监测方案一览表
监测点位
监测因子
监测频次
厂界东、南、西
厂界噪声
昼夜各监测1次，连续监测2天
备注

北厂界与其他企业相邻
6.4监测点位图
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表七 验收监测结果

	7.1验收监测期间生产工况记录
本项目于2022年2月24日-2022年2月25日进行现场验收监测期间，现场生产工况运行稳定，同时环保设施运行正常，符合验收监测条件。监测期间生产负荷情况详见下表7-1。

表7-1 本次验收项目生产工况表
产品/单位
环评设计产能（平方米/天）
实际产量（平方米）
生产负荷（%）
2月24日
2月25日
2月24日
2月25日
光学级薄膜

25000
21575
21800
86.3
87.2
7.2验收监测结果

（1）废气监测结果

本项目废气检测结果见下表。

表7-2排气筒参数一览表
采样点位、日期、批次

检测项目

单 位

检测结果

第一次

第二次

第三次

UV照射废气进口
2022.02.24
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

69
73
75
静压

KPa

-0.75
-0.05
-0.05
废气平均流速

m /s
8.75
9.12
9.24
2022.02.25
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

72
71
71
静压

KPa

-0.05
-0.05
-0.03
废气平均流速

m /s

9.05
8.98
8.98
UV照射废气出口
2022.02.24
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

75
72
72
静压

KPa

-0.05
-0.05
-0.05
废气平均流速

m /s

9.24
9.06
9.06
2022.02..25
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

69
71
69
静压

KPa

-0.05
-0.05
-0.03
废气平均流速

m /s

8.86
8.98
8.85
污水处理站废气进口
2022.02.24
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

73
70
74
静压

KPa

-0.05
-0.05
-0.05
废气平均流速

m /s

9.10
8.91
9.16
2022.02.25
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

69
68
69
静压

KPa

-0.05
-0.04
-0.03
废气平均流速

m /s

8.80
8.74
8.80
污水处理站废气出口
2022.02.24
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

74
73
72
静压

KPa

-0.05
-0.03
-0.05
废气平均流速

m /s

9.16
9.09
9.03
2022.02.25
测点截面积

m 2
0.1963
0.1963
0.1963
动压

Pa

71
68
69
静压

KPa

-0.03
-0.03
-0.04
废气平均流速

m /s

8.93
8.74
8.80
表7-3生产废气检测结果一览表

采样点位、日期、批次

检测结果

废气流量

排放浓度

排放速率

单位

Nm3/h
mg/m3
kg/h
UV照射废气进口
非甲烷总烃
2022.02.24
1

5702.781

33.1

0.1887621 

2

5790.341

44.5

0.2576702 

3

5869.375

49.4

0.2899471 

2022.02.25
1

5746.186

43.7

0.2511083 

2

5706.163

21.9

0.1249650 

3

5706.726

28.6

0.1632124 

UV照射废气出口
非甲烷总烃
2022.02.24
1

5869.086

3.15

0.0184876 

2

5750.848

4.14

0.0238085 

3

5750.564

3.46

0.0198970 

2022.02.25
1

5625.258

3.15

0.0177196 

2

5706.163

1.30

0.0074180 

3

5625.813

3.88

0.0218282 

表7-4污水处理站废气检测结果一览表

采样点位、日期、批次

检测结果

废气流量

排放浓度

排放速率

单位

Nm3/h
mg/m3
kg/h
污水处理站废气进口
氨
2022.02.24
1

5736.763
6.32
0.0362563 
2

5637.012
6.48
0.0365278 
3

5796.040
3.09
0.0179098 
2022.02.25
1

5640.571
5.38
0.0303463 
2

5599.842
5.26
0.0294552 
3

5641.127
5.48
0.0309134 
硫化氢
2022.02.24
1

5736.763

0.012

0.0000688 

2

5637.012

ND

/

3

5796.040

0.052

0.0003014 

2022.02.25
1

5640.571

0.009

0.0000508 

2

5599.842

ND

/

3

5641.127

0.043

0.0002426 

污水处理站废气出口
氨
2022.02.24
1
5796.040
0.81
0.0046948 
2
5757.047
0.84
0.0048359 
3
5717.216
0.80
0.0045738 
2022.02.25
1
5722.260
0.75
0.0042917 
2
5600.119
0.71
0.0039761 
3
5640.849
0.77
0.0043435 
硫化氢
2022.02.24
1
5796.040
0.003
0.0000174 
2
5757.047
ND
/
3
5717.216
0.006
0.0000343 
2022.02.25
1
5722.260
0.002
0.0000114 
2
5600.119
ND
/
3
5640.849
0.005
0.0000282 
臭气浓度（无量纲）
2022.02.24
1

5796.040
31
/
2

5757.047
31
/
3

5717.216
31
/
2022.02.25
1

5722.260
23
/
2

5600.119
31
/
3

5640.849
42
/
表7-5 无组织废气检测结果一览表
检测项目

采样日期

检测地点

检测结果（单位：mg/m3）
第1次

第2次

第3次

最大值

总悬浮颗粒物

2022.02.24
上风向G1

0.097
0.091
0.089
/

下风向G2

0.105
0.096
0.096
0.111
下风向G3

0.100
0.100
0.102
下风向G4

0.100
0.092
0.111
2022.02.25
上风向G1

0.098
0.102
0.093
/

下风向G2

0.099
0.104
0.104
0.110
下风向G3

0.106
0.109
0.096
下风向G4

0.110
0.106
0.095
非甲烷总烃
2022.02.24
上风向G1

0.38
0.38
0.37
/
下风向G2

0.40
0.40
0.40
0.41
下风向G3

0.41
0.40
0.39
下风向G4

0.40
0.40
0.40
厂区内
0.42
0.43
0.44
0.44
2022.02.25
上风向G1

0.36
0.35
0.35
/
下风向G2

0.37
0.38
0.37
0.39
下风向G3

0.38
0.39
0.38
下风向G4

0.37
0.37
0.37
厂区内
0.40
0.40
0.41
0.41
备注
厂界非甲烷总烃和颗粒物排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015），厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
根据验收监测结果，本项目非甲烷总烃有组织排放最大浓度为4.14mg/m3，排放速率为0.0238kg/h，氨有组织排放最大浓度为0.84mg/m3，排放速率为0.0048kg/h；硫化氢有组织排放最大浓度为0.006mg/m3，排放速率为0.000034kg/h；臭气浓度有组织排放最大浓度为42（无量纲）。项目有组织废气排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中规定的排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准值。厂界无组织排放非甲烷总烃最大浓度为0.41mg/m3，总悬浮颗粒物最大浓度为0.111mg/m3，厂区内非甲烷总烃最大浓度为0.44mg/m3。项目无组织废气排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3中规定的排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1规定的限值。
（2）废水监测结果

本项目废水检测结果见下表。

表7-2废水检测结果一览表
采样时间

检测地点

检测项目和结果（单位：mg/L）

pH值（无量纲）

化学需氧量

五日生化需氧量

氨氮

悬浮物
2022.02.24

污水站进口
1

7.2（水温：11.4℃）

56

18.9

5.06

25

2

7.3（水温：11.4℃）

53

22.3

5.45

26

3

7.2（水温：11.4℃）

55

25.2

6.23

28

4

7.2（水温：11.4℃）
54

20.5

5.92

27

平均值

/
54

21.7

5.66

26

2022.02.25

污水站进口
1

7.3（水温：12.5℃）
54

19.1

5.61

24

2

7.2（水温：12.5℃）
56

23.3

6.55

27

3

7.3（水温：12.5℃）
55

24.9

6.86

25

4
7.3（水温：12.5℃）
53

19.9

6.08

26

平均值

/

54

21.8

6.28

26

2022.02.24
污水站出口

1

7.1（水温：11.4℃）
16
5.5
3.12
9
2

7.1（水温：11.4℃）
15
6.1
2.93
9
3

7.0（水温：11.4℃）
17
7.2
3.18
8
4

7.1（水温：11.4℃）
16
6.1
3.03
8
平均值

/
16
6.2
3.06
8
2022.02.25
污水站出口

1

7.2（水温：12.5℃）
17
5.1
2.81
9
2

7.2（水温：12.5℃）
16
6.3
2.87
8
3

7.1（水温：12.5℃）
16
7.0
3.03
9
4

7.2（水温：12.5℃）
15
5.2
3.08
8
平均值

/
16
5.9
2.95
8
执行标准

执行安庆市城东污水处理厂接管标准

根据验收监测结果，本项目废水中pH值为7.0-7.2（无量纲），化学需氧量浓度为16mg/L，氨氮浓度为3.06mg/L，五日生化需氧量浓度为6.2mg/L，悬浮物浓度为8mg/L。各项污染物检测结果均满足安庆市城东污水处理厂接管标准。
（3）噪声监测结果
本项目噪声检测结果见下表。
表7-6噪声监测结果一览表
监测时间

监测点位

第一次测试值dB（A）

标准值 dB（A）

昼间

夜间

2022.02.24
东厂界

57
48
昼间≤65，夜间≤55
南厂界

59
48
西厂界

55
47
2022.02.25
东厂界
56
48
南厂界

58
47
西厂界

55
47
执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准

备注

北厂界与其他企业相邻
根据验收监测结果，本项目昼间噪声最大排放值为59dB（A），夜间噪声最大排放值为48dB（A），噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。
（4）总量控制

本项目废水依托市政管网排入城东污水处理集中处理，项目涉及到的总量控制指标因子主要为VOCs，根据环评，本项目废气需申请总量指标为VOCs：0.144t/a。根据验收监测结果，项目非甲烷总烃排放浓度为4.14mg/m3，排放速率为0.0238kg/h，项目有效生产时间最大为5400h，因此本项目非甲烷总烃最大排放量为0.129t/a，满足环评中废气总量指标申请值。



表八 验收监测结论
	1、验收主要结论：
（1）生产工况核实

验收监测期间，企业生产设备正常运行，环保措施均完成，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。其中2月24日光学级薄膜产量为21575平方米，生产负荷为86.3%；2月25日光学级薄膜产量为21800平方米，生产负荷为87.2%。
（2）废气监测结果

有组织废气：根据监测结果，本项目非甲烷总烃最大排放浓度为4.14mg/m3，排放速率为0.0238kg/h；硫化氢最大排放浓度为0.006mg/m3，排放速率为0.000034kg/h；臭气浓度最大排放浓度为42（无量纲）；氨排最大放浓度为0.84mg/m3，排放速率为0.0048kg/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中表1规定的限值和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准值。
无组织废气：根据监测结果，厂界总悬浮颗粒物最大浓度为0.111mg/m3，非甲烷总烃最大浓度为0.41mg/m3，厂区内非甲烷总烃浓度为0.44mg/m3，无组织排放浓度能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3无组织排放限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1规定的限值。
（3）废水监测结果
根据验收监测结果，本项目废水中pH值为7.0-7.2（无量纲），化学需氧量浓度为16mg/L，氨氮浓度为3.06mg/L，五日生化需氧量浓度为6.2mg/L，悬浮物浓度为8mg/L，均满足安庆市城东污水处理厂接管标准。
（3）噪声监测结果

验收监测期间，项目厂界四周噪声昼间最大值为59dB（A），夜间最大值为48dB（A），噪声监测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值。

（4）固体废物
项目的固体废物主要为生活垃圾、废包装桶、废包装袋、过滤工序产生的滤渣、耳料修边产生的边角料、不合格品、废活性炭。生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；废包装袋收集后外售处理；废包装桶收集后暂存于厂区危废库，定期委托安徽远扬环保科技有限公司处理；滤渣收集后暂存于厂区危废库，定期委托安徽远扬环保科技有限公司处理；边角料集中收集后外售处理；不合格品收集后暂存于厂区危废库，定期委托安徽远扬环保科技有限公司处理；更换下来的废活性炭于危废间暂存，定期委托安徽远扬环保科技有限公司处理。本项目产生的各项固体废物均能够得到合理处置，不会对周围环境产生影响。

（5）总量控制

本项目环评核定总量控制指标为VOCs：0.144t/a，根据检测结果，非甲烷总烃排放速率为0.0238kg/h，年有效生产时间为5400h，因此非甲烷总烃排放总量为0.129t/a，满足总量控制指标。

2、建议与要求
（1）加强环保意识，加强常厂区环境管理。不断完善各项环境管理规章制度。

（2）加强对环保设施的日常管理和维护。

（3）及时处置危险废物，做好危险废物台账管理。
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附图一 项目地理位置图
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附图二 项目平面布置图
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附件
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