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表一  项目简介及验收监测依据
	建设项目名称
	绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改

	建设单位名称
	安徽交控工程集团有限公司安庆分公司

	建设项目性质
	 新建(    改扩建(    技改(    迁建(

	行业类别及代码
	C3099 其他非金属矿物制品制造

	建设地点
	安徽省安庆市怀宁县金拱镇双河村

	主要产品名称
	沥青混凝土、再生沥青混凝土、乳化沥青

	设计生产能力
	年产沥青混凝土25万吨、再生沥青混凝土9万吨、乳化沥青1万吨

	实际生产能力
	年产沥青混凝土25万吨、再生沥青混凝土9万吨、乳化沥青1万吨

	建设项目环评时间
	2021年6月
	开工建设时间
	2021年8月

	调试时间
	2021.12-2022.7
	验收现场监测时间
	2022年12月17日~12月18日

	环评报告表审批部门
	安庆市怀宁县生态环境分局
	环评报告表

编制单位
	安徽中祥环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	5500万元
	环保投资总概算
	100万元
	比例
	1.8%

	实际总概算
	5300万元
	实际环保投资
	89万元
	比例
	1.7%

	废气
	46万元
	噪声
	27万元
	固废
	16万元

	验收监测依据
	（1）中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（8）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部；公告2018年第9号）；

（10）《安徽高路建设有限公司安庆分公司绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改环境影响报告表》安徽中祥环境科技有限公司，2021年6月；

（11）《安徽高路建设有限公司安庆分公司绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改大气专项评价》；
（12）《关于安徽高路建设有限公司安庆分公司绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改环境影响报告表审查意见的函》（环建函[2021]70号），安庆市怀宁县生态环境分局，2021年7月16日；
（13）绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改竣工环境保护验收监测方案；

（14）绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改检测报告（报告编号：ZH221217001）。



	验收监测评价标准、限值
	（1）废气

本次验收导热油炉燃油废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃油锅炉规定标准；烘干燃油废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2的二级标准，并满足《工业窑炉大气污染综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求；颗粒物、沥青烟和苯并[a]芘排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。

表1-1上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》

指标

最高允许

排放浓度

（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒

（m）

二级

监控点

浓度

（mg/m3）

颗粒物

30
15

1.5
周界外浓

度最高点

0.5
沥青烟

20
15

0.11
生产设备不得有明显的无组织排放存在

苯并[a]芘

0.0003

15

0.036×10-3
0.000008

表1-2《锅炉大气污染物排放标准》
锅炉类别

烟尘（mg/m3）

NOX（mg/m3）

SO2（mg/m3）

烟囱高度m

燃油炉

30

200
100
15

表1-3《工业炉窑大气污染物排放标准》

炉窑类别

颗粒物（mg/m3）

NOX（mg/m3）

SO2（mg/m3）

烟囱高度m

干燥炉

30

300
200
30
（2）废水

本项目无废水外排，冲洗废水经过隔油沉砂池处理后全部回用，生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化。

（3）噪声
项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
         表1-3工业企业厂界环境噪声排放标准       

区域类型
执行标准
限值[Leq：dB（A）]
昼间
夜间
厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
60
50
（4）固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的标准要求。



表二  项目概况 
	2.1项目背景

安徽省高路建设有限公司安庆分公司（现更名为安徽交控工程集团有限公司安庆分公司）于2017年建设“绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目”，该项目于2018年3月14日取得安庆市怀宁县生态环境分局（原怀宁县环境保护局）出具的批复（环建函[2018]13号），2019年11月完成竣工环境保护验收。2020年企业根据生产需要，决定更换更加先进、环保的一体机生产设备，投资了5300万元在原位置建设“绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改项目”。本次技改项目由安徽中祥环境科技有限公司承担环境影响评价工作并编制了《绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改环境影响报告表》，该项目于2021年7月16日取得安庆市怀宁县生态环境分局出具的《关于安徽高路建设有限公司安庆分公司绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改环境影响报告表审查意见的函》（环建函[2021]70号）。2022年3月安徽省高路建设有限公司安庆分公司变更名称为安徽交控工程集团有限公司安庆分公司。
技改项目于2021年8月开工建设，2021年12月份进入调试期，于2022年12月对技改项目进行排污许可申报。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等规范文件的规定，安徽交控工程集团有限公司安庆分公司成立了验收小组，对建设项目开展了细致的自查工作。依据自查结果，验收小组认为本项目已基本具备竣工环境保护验收的条件，依据环评报告表及其批复的要求编制了监测方案，委托安徽质环检测科技有限公司对本项目进行验收检测。现场检测时间为2022年12月17日至12月18日，并于2022年12月28日出具了绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改检测报告，报告编号：ZH221217001，根据验收监测结果编制了《绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改竣工环境保护验收报告表》。
2.2建设内容

该项目总投资5300万元，原有场地上进行，将原有生产设备全部拆除，保留了原站区的料仓及地磅房，购置并安装成套的320t/h“4000型高架双滚筒热整体式再生设备系统”系列沥青混凝土搅拌站；新建维修库房798平方米，绿化1746平方米，道路及停车场1700平方米，地面硬化5060平方米，料仓大棚12360平方米，同时，配建沥青生产一体机基础平台。其余设施依托厂区原有的相关配套设施，项目环评建设要求与实际建设情况见下表。

表2-1环评建设要求与实际建设情况对照一览表

工程类别

工程名称

环评及批复建设内容

实际建设内容

备注
主体工程

沥青混凝土新料部分
主搅拌楼系统

含斗式提升机1套，震动筛1台，热骨料仓1套，计量称3套，搅拌缸1套
与环评一致
/
冷料供给系统
含冷料仓8个、皮带给料器8个，集料皮带机1条，上料皮带机1条
与环评一致
/
烘干加热系统（骨料）
含干燥筒1个、燃烧器1个
与环评一致
/
粉料系统
含柱状叠式粉罐1套；高架粉罐1套；废粉加湿搅拌、外排
与环评一致
/
沥青系统
含立式沥青罐6只（50吨/只）、卧式导热油炉1套（130万大卡低氮型），柴油燃烧器1套（低氮型）
与环评一致
/
燃油系统
含立式储油罐3只（50t，20t，20t）
与环评一致
/
除尘系统

引风机1个，除尘布袋1套
与环评一致
/
再生部分
冷料供给系统

含冷料仓3个、皮带给料器3个，集料皮带机1条，上料皮带机1条

与环评一致
/
提升系统

含斗式粗料提升机1套，斗式细料提升机1套，RAP缓冲仓1套，计量称1套
与环评一致
/
加热系统（RAP料）

含干燥筒1个，燃烧器一个

与环评一致
/
控制系统

通过微机对生产过程进行控制（新料及再生料部分统一控制）

与环评一致
/
乳化沥青

胶体磨系统、胶乳系统、成品输送及冷却系统、皂液配制系统
与环评一致
/
辅助工程
办公楼
1759平方米
暂未完成建设
/
维修库房
798平方米
与环评一致
/
道路及停车场
1700平方米，地面硬化5060平方米
与环评一致
/
沥青生产一体机基础平台地基、混凝土结构
与环评一致
/
储运工程

原料库
4860平方米
与环评一致
/
料库（含RAP料库）
7500平方米
与环评一致
/
公用工程

供电

依托区域供电系统
与环评一致
/
供水

市政供水
与环评一致
/
排水

雨污分流，地面冲洗废水经沉淀池后回用；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排
与环评一致
/
环保工程

废气治理
导热油炉燃油烟气：由DA001排气筒直接排放；烘干燃油烟气、筛分、烘干废气：旋风除尘+布袋除尘处理后由30m高DA002排气筒排放；沥青储罐烟气：经一套“水喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附”装置处理后经15m高DA003排气筒排放；初级配粉尘：收尘罩收集后引入布袋除尘器处理通过15m高排气筒（DA004）排放；成品沥青混凝土卸料废气：经一套“电捕焦油+活性炭吸附”装置处理后经15m高DA005排气筒排放；筒仓粉尘：经仓顶布袋除尘装置处理后排放。
导热油炉燃油烟气：由DA001排气筒直接排放；烘干燃油烟气、筛分、烘干废气：旋风除尘+布袋除尘处理后由30m高DA002排气筒排放；沥青储罐烟气同成品沥青混凝土卸料废气：经一套“电捕焦油+活性炭吸附”装置处理后经15m高DA003排气筒排放；初级配粉尘：收尘罩收集后引入布袋除尘器处理通过15m高DA004排气筒排放；筒仓粉尘：经仓顶布袋除尘装置处理后排放。
将沥青罐废气和成品卸料废气合并处理，采取“电捕焦油+活性炭吸附”方式
废水

生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排；地面冲洗废水经沉淀池后回用，不外排
与环评一致
/
噪声

隔声、消声、吸声
厂房隔声，设置减振
/
固废

生活垃圾集中收集交由环卫部门处置；废石料定期由石料供应商回收破碎后重新利用；除尘器收集的粉尘收集后回用；废润滑油危废间暂存，委托有资质单位处理；废导热油3-5年更换一次，委托有资质单位处理；废活性炭危废间暂存，定期交由有资质单位处理；废焦油危废间暂存，定期交由有资质单位处理。
生活垃圾由环卫清运；废石料定期由石料供应商回收破碎后重新利用；除尘器收集的粉尘收集后回用；废油、废活性炭危废间暂存，委托安徽省创美环保科技有限公司处理
/
环境风险
事故池108m3
与环评一致
/
2.3主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-3项目主要设备一览表
序号

设备名称
型号规格
数量
备注
新料部分
冷料供给系统

1
冷料仓

18m3
8个
/
2
皮带给料器

600mm，140t/h
8个
/
3
集料皮带机

800mm

1条
/
4
上料皮带机

800mm

1条
/
烘干加热系统

5
干燥筒

2.8m×12m

1个
/
6
燃烧器

MBROL-2500PV

1个
/
除尘系统

7
引风机

200kw

1个
/
8
除尘布袋

DC960

1套
/
主搅拌楼系统

9
提升机

斗式，340t/h

1套
/
10
震动筛

/

1台
/
11
热骨料仓

75m3
1套
6+1仓
12
计量称

三点拉式

3套
/
13
搅拌缸

5500kg
1套
/
粉料系统

14
叠式粉罐

上部50m3，下部100m3
1套
/
15
高架粉罐

50m3
1套
/
沥青系统

16
沥青罐

立式，50t
6只
/
17
导热油炉

130万大卡低氮型

1套
/
18
燃烧器

柴油，低氮型

1套
/
燃油系统

19
储油罐

立式

3只
50t、20t、20t

再生部分
冷料供给系统

1
冷料仓
12m3
3个
/
2
皮带给料器

700mm，200t/h
3个
/
3
集料皮带机

600mm

1条
/
4
上料皮带机
600mm

2条
/
烘干加热系统
5
干燥筒
2.2m×11m
1个
/
6
燃烧器
MBROL-100PV
1个
/
7
滚筒筛
2m*6m
2
/
提升系统
8
粗料提升机
斗式
1套
/
9
细料提升机
斗式
1套
/
10
RPA缓冲仓
9m3
1套
/
11
计量称
3000kg
1套
/
乳化沥青
1
胶体磨系统
/
1套
/
2
胶乳系统
流量≥1m3/h

1套
/
3
成品输送及冷却系统

流量≥40m3/h

1套
/
4
皂液罐
容积≥10m3
2只
/
5
乳化沥青罐
75m3
4只
/
表2-4项目产品信息一览表
序号

产品

环评/批复

实际建设

备注

1
沥青混凝土

25万吨/年
25万吨/年
/
2
再生沥青混凝土

9万吨/年
9万吨/年
/
3
乳化沥青

1万吨/年

1万吨/年

/
2.4原辅材料消耗及水平衡

本次验收项目原辅料消耗情况见下表。

表2-5主要原辅材料及能源消耗表
序号

名称

单位

环评年用量

实际年用量

备注

1
碎石

t/a
300000
299830
沥青混凝土
2
矿粉

t/a
5000
4907
3
沥青

t/a

15000
14865
4
废旧沥青混合料

t/a

20002
19981
5
导热油

t/a

7
7
6
0#柴油
t/a

702
694
7
沥青

t/a
5000
4923
乳化沥青
8
乳化剂

t/a

100
94
9
工艺用水

t/a

4900
4876
备注

各原辅料用量根据调试期间生产情况推算

本项目主要用水为员工生活用水、地面冲洗用水、乳化沥青工艺用水和食堂用水。生活用水量约132t/d，污水产生量为105.6t/a；地面冲洗用水176t/a，乳化沥青工艺用水量为4900t/a；食堂用水52.8t/a。项目水平衡图见下图。

	
[image: image44.png]



图2-1项目水平衡图（t/a）
2.5劳动定员及工作制度
本项目劳动定员12人，年工作220天，每天工作8小时。
2.6主要工艺流程及产污环节
沥青混凝土工艺流程简述：

沥青混凝土拌和机是拌制沥青混凝土的专用设备，将砂石料烘干、加热、筛分、计量，并加入适量的填充料（矿粉），与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混凝土。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理。

（1）沥青预处理流程：沥青是石油化工厂热解石油气原料时得到的副产品。本项目沥青原料由专用沥青运输车将沥青通过密闭管道输送入沥青储罐。使用导热油炉将沥青间接加热，使其保温至120-160℃。生产时，沥青按一定比例由沥青泵输入拌和仓内与骨料混合并进行拌和。

（2）骨料预处理流程：满足产品规格需要的骨料（碎石）从石料场运入骨料池，通过皮带机送入干燥筒；为使沥青混合料不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在进入拌和仓前需经干燥筒热处理。干燥筒通过加热，并不停转动，以使骨料间接受热干燥；加热后的骨料经通过骨料提升机送到粒度检控系统内进行振动筛分，符合粒度要求的骨料经计量后进入拌和仓；少数粒度不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，由斗车送回料场；烘干转筒、粒度控制均在密闭的设备内工作，其振动筛分产生的粉尘由系统内的布袋捕集回收后送入拌缸。

干燥筒、粒度控制筛都为密闭工作，干燥及筛选过程产生的粉尘由配套的二级除尘装置（第一级为蜗壳除尘，第二级为布袋除尘器）除尘后排放。

（3）进入拌和仓搅拌的还有矿粉（主要成份为石灰石），矿粉通过配料斗，粉料提升机、计量器进入拌和楼。

（4）进入拌和仓的沥青、骨料、矿粉经拌和得到沥青混合料成品，产品整个生产工艺在密闭系统中进行。成品出料在密闭廊道内进行，生产出料过程为间歇式。

（5）混凝土粒径：根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），沥青混凝土混合料的粒径在0.075-26.5mm之间。

再生沥青混凝土工艺流程简述：

再生沥青混凝土是将旧沥青混凝土路面铣刨后运到沥青混合料拌和厂，根据旧料中沥青含量、沥青老化程度、集料级配等情况，掺入一定数量的新集料、新沥青、再生剂等进行热态拌和，使混合料达到规定的各项指标，并按热拌沥青混合料的施工工艺重新铺筑路面。

从路面铣刨或挖出的废旧沥青混合料经级配皮带按照一定产量送入再生料干燥滚筒，同时燃烧器在燃烧腔内燃烧后产生的热风随再生料一起从滚筒高端向低端运动，再生料被热空气均匀加热到一定温度，沥青不直接与火焰接触，避免了沥青老化。沥青混合料拌合产生的烟尘一部分被引风机送入燃烧腔内回烧，另一部分被送入新料干燥滚筒进行二次燃烧，并进入除尘系统进行除尘。从再生干燥滚筒出来的热旧料首先进入暂存斗，在程序控制下通过气动放料门进入计量斗进行称量，称量后的再生料通过溜槽在程序控制下周期性加入到拌和楼搅拌缸内，随石料、沥青、粉料一起搅拌，最终产出再生沥青混凝土。
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筛分

热料贮存

称重

搅拌

卸料

原生/再生沥青混凝土

沥青储罐

热沥青储存

沥青泵送

称重

骨料

旋风除尘+布袋除尘

矿粉

称重

粉尘回收 湿粉处理机

加热 粉尘

粉尘

导热油炉

加热

SO2、NOx、烟尘

柴油燃烧装置

沥青烟、苯并芘

回收利用

DA001 15m高排气筒

废粉罐

水喷淋塔+低温等离子+

活性炭吸附

DA003 15m高排气筒

SO2、NOx、烟尘

DA002 30m高排气筒

废旧沥青混合料

废旧沥青混合料加热

热料贮存

计量

虚线方框内工艺流程

为再生沥青混凝土生

产时 增加的工艺

DA002 30m高排气筒

粉尘

旋风除尘+布袋除尘

沥青烟、苯并芘

DA004 15m高排气筒

电捕焦油法+活性炭吸附

DA005 15m高排气筒

旋风除尘+布袋除尘


图2-2沥青混凝土、再生沥青混凝土生产工艺流程图
乳化沥青工艺流程简述：

乳化沥青的构成是通过中间介质（乳化剂）的作用将沥青和水融合在一起形成油包水或者水包油的工艺，生产设备主要由皂液调配系统、沥青计量系统、胶体磨乳化合成系统、成品背压冷却系统组成。

生产时需要将调配好的乳液（乳化剂、胶乳与水的溶液）加热至50℃~65℃之间，通过计量泵输送至胶体磨中，同时输入沥青使沥青与乳液在胶体磨的剪切研磨下充分融合于一起后通过降温输出到成品罐中。
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图2-3乳化沥青生产工艺流程图
2.7项目变动情况

表2-6项目变动情况表

序号

名称

环评要求

实际建设

变化原因

1

规模

年产沥青混凝土25万吨、再生沥青混凝土9万吨、乳化沥青1万吨
年产沥青混凝土25万吨、再生沥青混凝土9万吨、乳化沥青1万吨
/

2
废气治理
导热油炉燃油烟气经引风机收集后经15m高排气筒排放（DA001排气筒）；烘干燃油废气、烘干含尘废气、废旧沥青混合料加热干燥废气经引风集气装置收集，经配套的“旋风除尘+布袋除尘”处理后由30m高排气筒排放（DA002排气筒）；沥青储罐烟气收集后经一套“水喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置”，处理后由15m高排气筒排放（DA003排气筒）；初级配粉尘经引风集气装置收集经配套的“旋风除尘+布袋除尘”处理后由15m高排气筒排放（DA004排气筒）；成品沥青混凝土卸料烟气经引风集气装置收集后经“电捕焦油法+活性炭吸附”处理后由15m高排气筒排放（DA005排气筒）；矿粉储罐粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后达标排放。

导热油炉燃油烟气经引风机收集后经15m高DA001排气筒排气筒排放；烘干燃油废气、烘干含尘废气、废旧沥青混合料加热干燥废气经引风集气装置收集，经配套的“旋风除尘+布袋除尘”处理后由30m高DA002排气筒排放；沥青储罐烟气和成品沥青混凝土卸料烟气经引风集气装置收集后经“电捕焦油法+活性炭吸附”处理后由15m高DA003排气筒排放；处理后由15m高DA003排气筒排放；初级配粉尘经引风集气装置收集经配套的“旋风除尘+布袋除尘”处理后由15m高DA004排气筒排放；矿粉储罐粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后达标排放。
取消了“水喷淋塔+低温等离子”装置，将沥青储罐烟气接入到成品卸料的废气治理设施中，采取“电捕焦油法+活性炭吸附”方式处置，对沥青烟的治理效果更佳
3
废水治理

生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排；地面冲洗废水经沉淀池后回用，不外排。
生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排；地面冲洗废水经沉淀池后回用，不外排。
/

4
工艺流程

沥青混凝土：沥青加热、骨料干燥、骨料筛分、拌合、成品卸料；再生沥青混凝土：废旧沥青加热、沥青加热、骨料干燥、骨料筛分、拌合、成品卸料；乳化沥青：乳液调配、加热、计量输送、剪切研磨、降温、成品输出。
沥青混凝土：沥青加热、骨料干燥、骨料筛分、拌合、成品卸料；再生沥青混凝土：废旧沥青加热、沥青加热、骨料干燥、骨料筛分、拌合、成品卸料；乳化沥青：乳液调配、加热、计量输送、剪切研磨、降温、成品输出。
/
表2-7项目变动内容判定对照

对照项

项目变动情况

是否为重大变动

规模
本项目生产规模不变，生产、处置和储存能力均符合要求

不属于

建设地点
本项目建设地点不变，平面布置未发生重大变化，且周边无新增敏感点

不属于

生产工艺
本项目生产工艺未发生变化
不属于

环境保护措施
本项目沥青储罐废气治理措施发生变化，由设计的“水喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置”处理措施变为“电捕焦油法+活性炭吸附”处理措施。本项目废气环境保护措施发生了变化，但未导致以下情形：废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上
不属于

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中明确，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。

根据分析本项目的变动情况不属于重大变动情况，无需重新报批环境影响评价文件，可纳入竣工环境保护验收管理。


表三  主要污染源、污染物处理和排放情况
	3.1废气

本项目废气主要是导热油炉燃油废气、骨料烘干废气、废旧沥青混合料加热废气、沥青储罐呼吸废气、初级配粉尘、成品沥青混凝土卸料废气、筒仓呼吸粉尘，无组织废气主要来原料扬尘。导热油炉燃油废气由DA001排气筒直接排放；骨料烘干、废旧沥青混合料加热废气经旋风除尘+布袋除尘处理后由30m高DA002排气筒排放；沥青储罐呼吸废气同成品沥青混凝土卸料废气经一套“电捕焦油+活性炭吸附”装置处理后经15m高DA003排气筒排放；初级配废气经收尘罩收集后经布袋除尘器处理通过15m高DA004排气筒排放；筒仓废气经仓顶布袋除尘装置处理后排放；无组织废气采取设置原料仓库，设置透明塑料软门帘和洒水抑尘装置措施。

3.2废水
本项目废水主要为员工生活废水、冲洗废水。项目产生的生活污水经化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排；地面冲洗废水经沉淀池后回用，不外排。
3.3噪声

本项目噪声主要是生产机械设备正常运作时产生的机械噪声，项目选用低噪声设备，采取合理布局、设置减振的措施，再经厂房隔声使噪声达标排放。
3.4固体废物

项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废石料、除尘装置收集的粉尘、废润滑油、废导热油、废活性炭、废焦油。生活垃圾产生量约为1.3t/a，集中收集后交环卫部门统一处理；废石料产生量约为265t/a，送回石料堆场暂存，定期由石料供应商回收破碎后重新利用；除尘装置收集的粉尘量约为276t/a，收集后回用；废活性炭的产生量约为0.45t/a，危废间暂存，委托安徽省创美环保科技有限公司处置；废润滑油产生量约为0.4t/a；危废间暂存，委托安徽省创美环保科技有限公司处置；导热油3-5年更换一次，一次产生的废导热油量约为6.3t，委托安徽省创美环保科技有限公司处置；废焦油产生量约为0.1t/a，危废间暂存，委托安徽省创美环保科技有限公司处置。



	表3-1固废产生情况及治理措施一览表
类别

名称

产生途径

环评数量t/a

实际产生量t/a
处置措施

环评/批复

实际建设

危险废物
废活性炭（HW49，900-041-49）
废气治理

0.5
0.45
委托有资质单位处理

委托安徽省创美环保科技有限公司处置

废润滑油（HW08，900-214-08）
设备维护

0.5
0.4
废导热油（HW08，900-249-08）
导热油炉

7t/次

6.3t/次
废焦油（HW11，309-001-11）
烟气治理

0.1

0.1

一般固废

生活垃圾

员工生活

1.32
1.3

收集后交由环卫部门统一清运处置
由环卫统一清运

废石料

生产过程

300
265

送回石料堆场暂存，定期由石料供应商回收破碎后重新利用
同环评
除尘装置收集的粉尘

除尘过程

343
276

收集后回用

同环评
备注

各项固废均得到合理合法处置




表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见
	4.1建设项目环境影响报告表主要结论

（1）建设项目情况

安徽省高路建设有限公司安庆分公司于2017年建设“绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目”，生产沥青混凝土25万吨，沥青再生混凝土10万吨。2018年10月该项目建成并进行投产，由于设备老旧，能效较低，不能满足生产需求，产生的噪音也比较大。2020年年底，公司决定更换成更加先进、环保的一体机设备。本次技改拆除了全部原有生产线，采用新的一体机设备，在原位置建设“绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改项目”，本次项目投资5500万元。

（2）产业政策符合性

项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明：本项目为沥青沥青混凝土生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业政策中限制、禁止类产业类别，本项目符合国家相关产业政策。本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》中禁止准入类和限制准入类项目。
（3）选址可行性

本项目位于怀宁县金拱镇双河村，距离长江最近距离35km，距离长江主要支流皖河最近距离29.9km，位于长江干流及华阳河、皖河、菜子湖等主要支流岸线15公里外，项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点。项目生产中产生的废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此，项目选址合适、可行。

（4）现状质量评价结论

本项目评价区域内大气环境质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准。

（5）营运期环境影响分析

①废水

本项目冲洗废水经厂区沉淀池处理后回用，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，满足要求。

②废气

项目导热油炉燃料废气经15m高DA001排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中相关限值要求；烘干燃油废气、烘干含尘废气、废旧沥青混合料加热干燥废气经“旋风除尘+布袋除尘”后经30m高DA002排气筒排放，满足“工业窑炉大气污染综合治理方案”中相关限值要求；沥青储罐废气经水喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附后经15m高DA003排气筒排放；初级配粉尘经引风集气装置收集，经配套的“旋风除尘+布袋除尘”处理后由15m高DA004排气筒排放；成品沥青混凝土卸料烟气经“电捕焦油法+活性炭吸附”处理后由15m高DA005排气筒排放；满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中相关限值要求。

③噪声
项目噪声主要是生产机械设备正常运作时产生的机械噪声，其声级值为80~95dB（A），根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，东、西、南、北厂界噪声昼间均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，在进一步采取评价建议的措施后，项目可保证厂界噪声达标排放。

④固废
项目投产后产生的固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾、废石料、除尘装置收集的粉尘、以及废活性炭、废润滑油、废导热油、废焦油。本项目危险废物在厂区危废库暂存，定期委托有资质单位处理，转移时按照要求填写联单，满足规范要求。一般工业固废废石料定期由供应商回收破碎后回用；除尘装置收集的粉尘收集后回用；生活垃圾交环卫部门处理。

在采取以上措施后，企业产生的各种固体废物均可得到有效处理，不会造成二次污染，对外界环境影响甚微。

（6）环境影响评价总体结论

建设项目符合产业政策和规划选址要求；符合“三线一单”管控要求，项目具有良好的经济效益、社会效益；在落实各项污染治理、风险防范和环境管理措施的基础上，污染物能实现达标排放；且总量满足控制要求。

综上所述，项目在确保各项污染治理设施正常运行的状态下，从环境影响评价的角度分析，本项目建设是可行的。

4.2审批部门审批决定

《关于安徽省高路建设有限公司安庆分公司绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改环境影响报告表审查意见的函》安徽省高路建设有限公司安庆分公司：

你公司报来《安徽省高路建设有限公司安庆分公司绿色环保沥青混凝土及再生沥青混凝土生产线建设项目技改环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目代码：2102-340822-07-02-931042。经研究，现将审查意见函告如下：

一、原则同意《报告表》所述内容及评价结论。项目位于怀宁县金拱镇双河村现有厂区内，总投资5500万元（环保投资100万元），拆除原有全部生产设备，保留料仓和地磅房，安装成套的320t/h“4000型高架双滚筒热整体式再生设备系统”系列沥青混凝土搅拌站，配建沥青生产一体基础平台及料仓大棚、宿舍楼、维修库房、道路和停车场等土建工程，此次技改产品方案略作调整，产能不变（新增乳化沥青1万吨/年，减少再生沥青混凝土1万吨/年），技改完成后可年产沥青混凝土25万吨、再生沥青混凝土9万吨、乳化沥青1万吨。在落实《报告表》和本审查意见提出的污染防治措施前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、原材料和环境保护措施等建设该项目。
二、 你公司必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施。重点做好以下各项工作：

（一）落实《报告表》提出的废气治理措施。导热油炉燃烧烟气经引风机收集后通过15米高排气筒（DA001）排放，确保能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中特别排放限值的要求。骨料烘干柴油燃烧废气、烘干含尘烟气、废沥青混合料加热干燥废气经引风机收集+旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过30米高（DA002）排气筒排放，确保能满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求。沥青储罐烟气经分区负压收集后再经水喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA003）排放，骨料初级配粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA004）排放，成品沥青混凝土卸料烟气经电捕焦油法+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA005）排放，粉料仓废气经仓顶除尘器处理后排放，上述各股废气的排放均执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）。

项目以厂界向外设置100m环境防护距离。

（二）落实《报告表》提出的废水治理措施。强化“清污分流、雨污分流”。你公司需在储罐区设置围堰，沥青罐区及柴油罐区初期雨水收集后和地面冲洗废水经隔油池沉淀池后回用，生活污水经化粪池收集后用于厂区绿化。

（三）落实《报告表》提出的噪声防治措施。项目运营期噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80-95dB（A）。你公司应采取合理布局、高噪设备减震安装等措施，再经厂房屏蔽和距离衰减，确保项目四侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。

（四）落实《报告表》提出的固体废弃物处理处置措施。废石料定期由供应商回收破碎后再利用；除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运处理。废润滑油（HW08，900-214-08）、废导热油（HW08，900-249-08）、废活性炭（HW49，900-041-49）、废焦油（HW11，309-001-11）及隔油池浮渣和污泥（HW08，900-210-08）均属危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。厂区暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关要求，设置危险废物识别标志，做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。在日常管理中应严格执行生态环境部《“十三五”危险废物规范化管理指标体系》规定。危险废物转运应按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移报批手续。你公司应加强对固体废物的管理，做好台账记录，确保项目产生的危险废物均得到合理、妥善处置，不产生二次污染。

（五）落实《报告表》提出的地下水污染防治措施。源头控制，分区防治。按物料或者污染物泄露的途径和生产功能单元所处的位置将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中危废暂存间、储罐区为重点防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；一般固废间和生产区为一般污染防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；其他区域为简单防渗区，进行地面硬化即可。你公司应确保各项污染防治措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理，有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

（六）落实《报告表》提出的环境风险防范措施。项目运营过程中涉及的危险物质主要是柴油。风险类别主要是火灾、爆炸及其伴生、次生污染等。你公司应加强日常管理和设备的检修维护，编制风险应急预案；加强厂区消防检查，按消防要求设置火灾报警装置、灭火器材和应急救援物资；设置应急事故池，收集事故废水，避免事故废水外排入周边水体。

（七）落实自行监测工作和排污许可制度。你公司应按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定环境监测计划，严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据的记录与保存工作；同时按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前应及时申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

（八）强化信息公开及事中事后监管工作。在项目建设和运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。

（九）项目重大变动须重新报批。该报告经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自环境影响报告审查意见批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报生态环境部门重新审核。

三、总量控制要求。此次技改颗粒物与VOCS总量削减，SO2与NOX因前期柴油储量计算错误，导致总量核算偏小，此次技改SO2新增总量1.182t/a、NOX新增总量1.835t/a。技改后核定全厂大气污染物总量控制指标为颗粒物1.495t/a、VOCS0.039t/a、SO21.334t/a、NOX2.129t/a。

四、其他要求。你公司在施工期及营运期各阶段应根据项目特点积极采取有效措施强化污染防治和风险防范措施，进一步提升污染治理、事故防范能力，确保污染物达标排放、环境风险能够得到有效防范。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

4.2环评批复污染防治措施与实际建设落实情况

表4-1环评批复落实情况一览表

批复要求
落实情况
落实《报告表》提出的废气治理措施。导热油炉燃烧烟气经引风机收集后通过15米高排气筒（DA001）排放，确保能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中特别排放限值的要求。骨料烘干柴油燃烧废气、烘干含尘烟气、废沥青混合料加热干燥废气经引风机收集+旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过30米高（DA002）排气筒排放，确保能满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求。沥青储罐烟气经分区负压收集后再经水喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA003）排放，骨料初级配粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA004）排放，成品沥青混凝土卸料烟气经电捕焦油法+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA005）排放，粉料仓废气经仓顶除尘器处理后排放，上述各股废气的排放均执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）。

项目以厂界向外设置100m环境防护距离。
已落实，本项目导热油炉燃烧烟气经引风机收集后通过15米高排气筒（DA001）排放，能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中特别排放限值的要求；骨料烘干含尘烟气、废沥青混合料加热干燥废气经引风机收集+旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过30米高（DA002）排气筒排放，能满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求。沥青储罐烟气和成品沥青混凝土卸料烟气经电捕焦油法+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA003）排放，骨料初级配粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA004）排放，粉料仓废气经仓顶除尘器处理后排放，废气的排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）。项目以厂界向外设置了100m的环境防护距离，经核实，该距离内无医院、学校、居民点等环境敏感点。
落实《报告表》提出的废水治理措施。强化“清污分流、雨污分流”。你公司需在储罐区设置围堰，沥青罐区及柴油罐区初期雨水收集后和地面冲洗废水经隔油池沉淀池后回用，生活污水经化粪池收集后用于厂区绿化

已落实废水治理措施，项目实行雨污分流，储罐区域设置了围堰，罐区初期雨水收集后和地面冲洗废水经隔油池沉淀池后回用，生活污水经化粪池收集后用于厂区绿化

落实《报告表》提出的噪声防治措施。项目运营期噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，噪声源强约为80-95dB（A）。你公司应采取合理布局、高噪设备减震安装等措施，再经厂房屏蔽和距离衰减，确保项目四侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求

已落实噪声防治，项目采取合理布局、设置减振的措施，经距离衰减后，厂界噪声排放值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求

落实《报告表》提出的固体废弃物处理处置措施。废石料定期由供应商回收破碎后再利用；除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运处理。废润滑油（HW08，900-214-08）、废导热油（HW08，900-249-08）、废活性炭（HW49，900-041-49）、废焦油（HW11，309-001-11）及隔油池浮渣和污泥（HW08，900-210-08）均属危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。厂区暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关要求，设置危险废物识别标志，做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。在日常管理中应严格执行生态环境部《“十三五”危险废物规范化管理指标体系》规定。危险废物转运应按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移报批手续。你公司应加强对固体废物的管理，做好台账记录，确保项目产生的危险废物均得到合理、妥善处置，不产生二次污染

已落实固体废弃物处置措施，项目运营过程中产生的生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理；废石料送回石料堆场暂存，定期由石料供应商回收破碎后重新利用；除尘装置收集的粉尘收集后回用；废活性炭、废润滑油、废导热油、废焦油危废间暂存，委托安徽省创美环保科技有限公司处置。危险废物转运应按照《危险废物转移联单管理办法》办理转移报批手续并做好台账记录。项目产生的各项危险废物均得到合理、妥善处置。

落实《报告表》提出的地下水污染防治措施。源头控制，分区防治。按物料或者污染物泄露的途径和生产功能单元所处的位置将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中危废暂存间、储罐区为重点防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；一般固废间和生产区为一般污染防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；其他区域为简单防渗区，进行地面硬化即可。你公司应确保各项污染防治措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理，有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水

已落实地下水污染防治措施，项目实行源头控制，分区防治。危废暂存间、储罐区采取重点防渗措施，一般固废间和生产区采取一般防渗措施，其他区域采取简单防渗措施，进行地面硬化，制定了厂区环境管理制度，加强管理，有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水
落实《报告表》提出的环境风险防范措施。项目运营过程中涉及的危险物质主要是柴油。风险类别主要是火灾、爆炸及其伴生、次生污染等。你公司应加强日常管理和设备的检修维护，编制风险应急预案；加强厂区消防检查，按消防要求设置火灾报警装置、灭火器材和应急救援物资；设置应急事故池，收集事故废水，避免事故废水外排入周边水体

已落实环境风险防范措施，公司加强日常管理和设备的检修维护，根据实际情况编制了环境风险应急预案；加强日常管理和消防检查。按消防要求设置了火灾报警装置、灭火器材和应急救援物资；设置了应急事故池，收集事故废水。

落实自行监测工作和排污许可制度。你公司应按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定环境监测计划，严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据的记录与保存工作；同时按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，在启动生产设施或者发生实际排污之前应及时申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物

已落实排污许可制度，公司已经按照排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）进行了排污许可申请，并制定了环境监测计划，待项目正式运行后开展自行监测工作，同时做好监测数据的记录与保存工作。

强化信息公开及事中事后监管工作。在项目建设和运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益

已落实，项目在建设和运营过程中，严格按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益
项目重大变动须重新报批。该报告经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自环境影响报告审查意见批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告应当报生态环境部门重新审核

已落实，本项目不涉及重大变动。

总量控制要求。此次技改颗粒物与VOCS总量削减，SO2与NOX因前期柴油储量计算错误，导致总量核算偏小，此次技改SO2新增总量1.182t/a、NOX新增总量1.835t/a。技改后核定全厂大气污染物总量控制指标为颗粒物1.495t/a、VOCS0.039t/a、SO21.334t/a、NOX2.129t/a

已落实，项目产生的污染物总量均满足总量控制指标。

你公司在施工期及营运期各阶段应根据项目特点积极采取有效措施强化污染防治和风险防范措施，进一步提升污染治理、事故防范能力，确保污染物达标排放、环境风险能够得到有效防范。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任

已按要求落实污染防治和风险防范措施，项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，项目竣工后严格按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制了验收报告。




表五 验收监测质量保证及质量控制
	5.1验收监测分析方法
监测分析方法来源见表5-1。

表5-1 监测分析方法一览表
类别
项目
分析方法
检出限
有组织废气
苯并[a]芘
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013
0.02ug/m3
颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单

20mg/m3
SO2
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 57-2017

3mg/m3
NOX
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 693-2014

3mg/m3
沥青烟

固定污染源排气中沥青烟的测定重量法 HJ/T 45-1999
/
无组织废气
总悬浮颗粒物
环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法

 GB/T 15432-1995

0.001mg/m3
苯并[a]芘
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013

0.02ug/m3
噪声
厂界噪声
工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008
/
5.2质量保证

本次验收监测委托安徽质环检测科技有限公司进行监测，验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境检测技术 规范（废气、废水、噪声、生物、质控篇）》要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

◇在生产工况稳定条件下进行监测，且各污染治理设施运行正常。 
◇合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 
◇监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 
◇噪声测量仪器使用多功能声级计。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器检验，误差控制在±0.5分贝以内。 
◇监测数据严格实行三级审核制度。

（1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对废气测试仪器进行现场捡漏，采样和分析过程严格按照《大气污染 物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。

（2）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量仪器为Ⅱ型分析仪器。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器校验，误差确保在±0.5分贝以内。噪声仪器校验见下表。
表5-2噪声质控结果一览表

仪器名称

监测项目

标准值（dB（A））
校验日期

仪器显（dB（A））
示值误（dB（A））
是否合格

多功能声级计AWA6228+
（编号ZH0067）

声校准器AWA6021A
（编号ZH0052）

噪声

94.0

（标准声源）

2022.12.17昼测量前

93.8
-0.2
是
2022.12.17昼测量后

94.0
0
是
2022.12.17夜测量前

93.9
-0.1
是
2022.12.17夜测量后

94.1
0.1
是
2022.12.18昼测量前

94.1
0.1
是
2022.12.18昼测量后

93.9
-0.1
是
2022.12.18夜测量前

93.8
-0.2
是
2022.12.18夜测量后

93.9
-0.1
是
5.3采样仪器及检测仪器编号
表5-4采样仪器及检测仪器一览表

序号
设备名称
设备型号
设备编号
检定/校准
1
全自动烟尘（气）测试仪

YQ3000-C
ZH0083

是
2
分析天平
AP125WD（CHN）
ZH0009
是
3
恒温恒流大气颗粒物采样器

MH1205 
ZH0110
是
4
恒温恒流大气颗粒物采样器
MH1205

ZH0111
是
5
恒温恒流大气颗粒物采样器
MH1205

ZH0112
是
6
恒温恒流大气颗粒物采样器

MH1205

ZH0113
是
7
大流量烟尘（气）测试仪
YQ3000-D
ZH0109
是
8
液相色谱仪

FL2200
AHEC-J-004
是

9
声校准器

AWA6021A
ZH0052
是

10
多功能声级计
AWA6228+
ZH0067
是
11
便携式风速仪

WJ-8
 ZH0086
是

5.4人员能力

本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足验收监测要求。

表5-5人员能力一览表

序号

人员

岗位

资质能力
1
程晨
采样员/分析员
合格
2
徐照宏
采样员/分析员
合格
3
路畅

采样员/分析员
合格
4
李东星

采样员/分析员
合格
5
周雨
分析员
合格



表六  验收监测内容
	根据建设项目竣工环境保护验收相关技术规范和该项目环评及批复要求，确定本次 验收检测内容如下：

6.1废气监测
本项目废气监测方案如下表所示。
表6-1  废气污染物监测方案一览表
项目

监测点位置

排放口

监测项目

监测频次

导热油炉燃油废气

导热油炉燃油废气排气筒出口设置1个监测点
导热油炉燃油废气排气筒 
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

3次/天，连续监测2天

烘干废气

废气处理设施出口设置1个监测点
干燥废气排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

3次/天，连续监测2天
沥青储罐、卸料废气废气

废气处理设施进、出口各设置1个监测点
卸料废气排气筒

沥青烟、苯并[a]芘

3次/天，连续监测2天
初级配粉尘

废气处理设施出口设置1个监测点
初级配粉尘排气筒

颗粒物

3次/天，连续监测2天
无组织废气
厂界外上风向1个参照点下风向3个监测点
厂界
颗粒物、苯并[a]芘

3次/天，连续监测2天
6.2废水监测
本项目无生产工艺废水产生排放，生活废水经化粪池处理后用于厂区内绿化，不外排。
6.3噪声监测
本项目噪声监测方案如下表所示。

表6-2噪声监测方案一览表
监测点位
监测因子
监测频次
厂界四周
厂界噪声
昼夜各监测1次，连续监测2天
6.4监测点位图

	[image: image4.png]





表七 验收监测结果

	7.1验收监测期间生产工况记录
本项目于2022年12月17日-2022年12月18日进行现场验收监测期间，现场生产工况运行稳定，同时环保设施运行正常，符合验收监测条件。监测期间生产负荷情况详见下表7-1。

表7-1 本次验收项目生产工况表
产品/单位
环评设计产能（吨/天）
监测时工况（吨）
生产负荷（%）
12月日
12月日
12月日
12月日
沥青混凝土

1136
984.9
986
86.7
86.8
再生沥青混凝土
409
351.3
356.4
85.9
87.1
乳化沥青

45
39.5
40.3
87.8
89.6
7.2验收监测结果

（1）废气监测结果

根据验收监测结果，废气检测结果见下表。

表7-2排气筒参数一览表

采样点位、日期、批次

检测项目

单 位

检测结果

第一次

第二次

第三次

导热油炉燃油废气排气筒
2022.12.17

测点截面积

m2
0.0962

0.0962

0.0962

动压

Pa

14

14

15

静压

KPa

0.01

-0.01

-0.02

废气平均流速

m/s
4.22

4.23

4.37

2022.12.18

测点截面积

m2
0.0962

0.0962

0.0962

动压

Pa

14

14

15

静压

KPa

-0.01

-0.01

-0.01

废气平均流速

m/s
4.20

4.21

4.33

干燥废气排气筒
2022.12.17

测点截面积

m2
1.7671

1.7671

1.7671

动压

Pa

311

372

482

静压

KPa

-0.04

0.00

0.03

废气平均流速

m/s

19.1
18.9
19.0
2022.12.18

测点截面积

m2
1.7671

1.7671

1.7671

动压

Pa

371

373

375

静压

KPa

-0.28

-0.28

-0.28

废气平均流速

m/s

18.8
18.7
18.9
卸料废气排气筒
2022.12.17

测点截面积

m2
0.5674

0.5674

0.5674

动压

Pa

17

18

18

静压

KPa

-0.01

0

0.01

废气平均流速

m/s

4.22

4.35

4.35

2022.12.18

测点截面积

m2
0.5674

0.5674

0.5674

动压

Pa

17

16

17

静压

KPa

-0.70

-0.70

-0.70

废气平均流速

m/s

4.24

4.11

4.23

初级配粉尘排气筒
2022.12.17

测点截面积

m2
1.7671

1.7671

1.7671

动压

Pa

4

4

4

静压

KPa

0.01

0.00

-0.01

废气平均流速

m/s

2.07

8.08

2.08

2022.12.18

测点截面积

m2
1.7671

1.7671

1.7671

动压

Pa

4

4

5

静压

KPa

0.01

-0.02

-0.02

废气平均流速

m/s

2.08

2.07

2.33

表7-3有组织废气检测结果一览表
监测点位、日期、项目、批次

监测结果

废气流量

排放浓度

折算浓度
排放速率

单位

Nm3/h
mg/m3
mg/m3
kg/h

导热油炉燃油废气排气筒

颗粒物
2022.12.17
1

1172.518
<20
/
/
2

1170.417
<20
/
/
3

1213.263
<20
/
/
2022.12.18
1

1175.531
<20
/
/
2

1173.959
<20
/
/
3

1224.470
<20
/
/
二氧化硫
2022.12.17
1

1172.518
3

3
0.0035
2

1170.417
ND

/
/
3

1213.263
4

5
0.0049
2022.12.18
1

1175.531
5

6
0.0059
2

1173.959
8

10
0.0634
3

1224.470
5

6
0.0588
氮氧化物
2022.12.17
1

1172.518
86

108
0.1008
2

1170.417
86

109
0.1007
3

1213.263
71

92
0.0861
2022.12.18
1

1175.531
73

96
0.0858
2

1173.959
82

107
0.0963
3

1224.470
73

94
0.0894
干燥废气排气筒
颗粒物
2022.12.17
1

100155.3
<20

/

/

2

100152.3
<20

/

/

3

100378.7
<20

/

/

2022.12.18
1

100173.5
<20

/

/

2

100386.8
<20

/

/

3

100390.9
<20

/

/

二氧化硫
2022.12.17
1

100155.3
8

/

0.8012
2

100152.3
7

/

0.7011
3

100378.7
5

/

0.5019
2022.12.18
1

100173.5
4

/

0.4007
2

100386.8
8

/

0.8031
3

100390.9
7

/

0.7027
氮氧化物
2022.12.17
1

100155.3
61
/

6.1095
2

100152.3
55
/

5.5084
3

100378.7
58
/

5.8220
2022.12.18
1

100173.5
66
/

6.6114
2

100386.8
63
/

6.3244
3

100390.9
64
/

6.4250
卸料废气排气筒
沥青烟
2022.12.17
1

8511.837

5.4
/

0.0460

2

8751.763

5.7
/

0.0499

3

8752.183

6.1
/

0.0534

2022.12.18
1

8505.118

4.9
/

0.0417

2

8271.556

6.2
/

0.0513

3

8526.096

5.8
/

0.0495

苯并[a]芘

2022.12.17
1

8511.837

ND

/

/

2

8751.763

ND

/

/

3

8752.183

ND

/

/

2022.12.18
1

8505.118

ND

/

/

2

8271.556

ND

/

/

3

8526.096

ND

/

/

初级配粉尘排气筒

颗粒物
2022.12.17
1

12794.82

<20

/

/

2

12747.60

<20

/

/

3

12705.16

<20

/

/

2022.12.18
1

12695.91

<20

/

/

2

12726.90

<20

/

/

3

14190.91

<20

/

/

备注
苯并[a]芘委托安徽恩测检测技术有限公司（资质认定编号：161212050600）
表7-4无组织废气检测结果一览表
检测项目

采样日期

检测地点

检测结果

第1次

第2次

第3次

最大值

总悬浮颗粒物

2022.12.17
上风向

0.077

0.073

0.080

/

下风向G1

0.128

0.133

0.137

0.137
下风向G2

0.127

0.118

0.117

下风向G3

0.123

0.122

0.118

2022.12.18
上风向

0.073

0.078

0.083

/

下风向G1
0.118

0.125

0.130

0.137
下风向G2
0.137

0.128

0.123

下风向G3
0.125

0.122

0.127

苯并[a]芘
2022.12.17
上风向

ND

ND

ND

/
下风向G1
ND

ND

ND

/
下风向G2
ND

ND

ND

下风向G3
ND

ND

ND

2022.12.18
上风向

ND

ND

ND

/
下风向G1
ND

ND

ND

/
下风向G2
ND

ND

ND

下风向G3
ND

ND

ND

备注
苯并[a]芘委托安徽恩测检测技术有限公司（资质认定编号：161212050600）
根据验收监测结果，本项目颗粒物有组织排放浓度未检出，沥青烟有组织排放最大浓度为6.2mg/m3，苯并[a]芘未检出，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表2中二级标准限值；氮氧化物有组织排放最大浓度为86mg/m3，二氧化硫有组织排放最大浓度为8mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃油锅炉规定标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2的二级标准，并满足《工业窑炉大气污染综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求。厂界总悬浮颗粒物最大浓度为0.137mg/m3，苯并[a]芘未检出，无组织废气排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中无组织排放监控浓度限值。
（2）噪声监测结果

表7-5噪声监测结果一览表
监测时间

监测点位

第一次测试值dB（A）

标准值 dB（A）

昼间

夜间

2022.12.17
南厂界
56.9
47.0
昼间≤60，夜间≤50
东厂界
57.4
44.8
北厂界

56.1
47.9
西厂界

56.3
46.9
2022.12.18
南厂界

55.9
46.5
东厂界
55.7
47.1
北厂界

56.4
46.9
西厂界

55.4
45.4
评价结果

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准

根据验收监测结果，本项目昼间噪声最大排放值为57.4dB（A），夜间噪声最大排放值为47.9dB（A），噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。
（3）固废处置

本验收项目固废核查结果与评价见下表。
表7-6固废核查结与评价一览表
类别

名称

产生途径

环评数量t/a

实际产生量t/a
处置措施

环评/批复

实际建设

危险废物
废活性炭（HW49，900-041-49）
废气治理

0.5
0.45
委托有资质单位处理

委托安徽省创美环保科技有限公司处置

废润滑油（HW08，900-214-08）
设备维护

0.5
0.4
废导热油（HW08，900-249-08）
导热油炉

7t/次

6.3t/次
废焦油（HW11，309-001-11）
烟气治理

0.1

0.1

一般固废

生活垃圾

员工生活

1.32
1.3

收集后交由环卫部门统一清运处置
由环卫统一清运

废石料

生产过程

300
265

送回石料堆场暂存，定期由石料供应商回收破碎后重新利用
同环评
除尘装置收集的粉尘

除尘过程

343
276

收集后回用

同环评
备注

产生的各项固体废物全部得到合理妥善处置




表八 验收监测结论
	1、验收主要结论：
（1）生产工况核实

验收监测期间，企业生产设备正常运行，环保措施均完成运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。其中12月17日沥青混凝土产量为984.9吨，再生沥青混凝土产量为351.3吨，乳化沥青产量为39.5吨，生产负荷达到87.8%；12月18日沥青混凝土产量为986吨，再生沥青混凝土产量为356.4吨，乳化沥青产量为40.3吨，生产负荷达到89.6%。
（2）废气监测结果

有组织废气：根据监测结果，本项目颗粒物排放浓度未检出；氮氧化物最大排放浓度为86mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为8mg/m3，沥青烟最大排放浓度为6.2mg/m3，苯并[a]芘未检出。各项废气污染排放浓度分别能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表2中二级标准限值、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3燃油锅炉规定标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2的二级标准，并满足《工业窑炉大气污染综合治理方案》中“重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”的要求。

无组织废气：根据监测结果，厂界总悬浮颗粒物最大浓度为0.137mg/m3，苯并[a]芘未检出，无组织排放浓度能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中无组织排放监控浓度限值。
（3）噪声监测结果

验收监测期间，项目厂界四周噪声昼间最大值为57.4dB（A），夜间最大值为47.9dB（A），噪声监测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（4）固体废物
项目的固体废物主要为主要为生活垃圾、废石料、除尘装置收集的粉尘、废活性炭、废润滑油、废导热油、废焦油。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理；废石料送回石料堆场暂存，定期由石料供应商回收破碎后重新利用；除尘装置收集的粉尘收集后回用；废活性炭、废润滑油、废导热油和废焦油于危废间暂存，委托安徽省创美环保科技有限公司处置。本项目产生的各项固体废物均能够得到合理处置，不会对周围环境产生影响。

（5）总量控制

本项目环评核定总量控制指标为SO2：1.334t/a，NOx：2.129t/a，颗粒物：1.495t/a，VoCs：0.039t/a。根据企业提供信息，项目生产情况根据订单量，燃油炉年最大工作时间300小时，根据监测结果，本次验收颗粒物排放总量为0.695t/a，SO2排放总量为0.259t/a，NOx排放总量为2.013t/a，苯并[a]芘未检出，各污染物排放总量满足总量控制指标。

2、建议与要求
（1）加强环保意识，加强常厂区环境管理，不断完善各项环境管理规章制度。

（2）加强对环保设施的日常管理和维护，按要求。
（3）规范收集危险废物，做好危险废物处置和台账管理工作。


[image: image5.png]L

1. SR REES N, ETRIMEZ BE 15 HNEFAFR
H, B TRE; :

2. R G AR AR AL, “ND” R

3. MERMBEAATREEHE, FERAIN. FRATMEAL
FI AR

4. REAJNTET, MMEWAREGHTRED (EXEERI);

5. BZELN B HRREUEE BT BN, B R RSN
RER, AT ARG RIERRE AR AT .

LR IR BTERAGE S, FKTIFIBIK G B AR S

LR E : 0556-5299529 Ak www. ahzhihuan. com
Mk . SRR T IS RIS 188 23 B A4 Sk 4 A%




现场照片
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附图一 项目地理位置图
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附图二 项目平面布置图
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附件2
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